**A、缓存IP测试项：**

1. 无缓存IP，使用域名访问服务器；
2. 有缓存ip，使用缓存IP访问服务器-访问不成功，使用域名访问服务器
3. 有缓存ip，使用缓存ip访问服务器成功，结束；

**B、域名访问测试项：**

1. 域名访问成功，结束；
2. 域名访问不成功，检查网络连接；

**C、检查网络测试项：**

1、连接网络；

2、未连接网络，结束；

**D、解析httpDNS获取ip项测试：**

1、获取不到ip（最多请求2次），结束；

2、获取到ip，检查网络；

**E、访问服务器测试项：**

1、成功访问服务器，缓存IP，结束；

2、请求失败，结束；

测试检查项：

A3；

A1->B1；

A1->B2->C1->D1；

A1->B2->C1->D2->E1；

A1->B2->C1->D2->E2；

A1->B2->C2；

A2->B1；

A2->B2->C1->D1；

A2->B2->C1->D2->E1；

A2->B2->C1->D2->E2；

A2->B2->C2